屋外広告物安全点検報告書

　　年　　月　　日

設置者　住　　所

(管理者)

氏　　名

電子メール

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 職・氏名)

屋外広告物条例第16条第1項のとおり、補修その他必要な管理を怠らないようにし、広告物等を良好な状態に保持します。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 許可番号 |  | 点検年月日 | 年　　　　　月　　　　日 |
| 種別  （該当する  もの一つに○） | 屋上広告物　壁面広告物　突出広告物（袖看板）  自己敷地内建植え広告物　野立て広告物  道標・案内図板等　案内誘導広告物  アーチ・アーケードを利用する広告物 | 設置日 | 年　　　 月　　　 日　　　　（　　　　　 年経過） |
| 表示又は設置場所 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 点検内容 | 異常 | | 異　常　の　内　容 | 処理 | |
| 基礎 | １　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 支持部 | １　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 広告板・文字 | １　広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 照明装置 | １　照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記事項 | | | | | | |

点検者　住　　所

氏　　名

電子メール

資格名称

※点検者については、資格のない者が点検し報告しても受付可とします。

　資格名称欄に記入できる資格は、「屋外広告士」「職業訓練指導員（広告美術）」「一級～三級広告美術仕上げ技能士」

　「法定職業訓練修了者（広告美術）」「サインボード・クリエーター」があります。